**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Greve |
| Entwurf: | WeberHaus Individual |
| Wohnfläche gesamt: | 186m2 |
| EG: | 97 m2 |
| OG: | 89 m2 |
| Außenmaße: | 9,87 m x 13,37 m |
| Bauweise: | Holzfertigbauweise  **ÖvoNaturTherm -** Wandstärke 36 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte  160 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,12 W/m²K |
| Fassade: | Putz, teilweise Holzschalung |
| Dach: | Satteldach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 22° |
| Kniestock: | 215 |
| Fenster: | Kunststofffenster in anthrazitgrau mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung |
| Schallschutz: | 50 dB |
| Haustechnik: | Luft / Wasser Wärmepumpe mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Solaranschluss, 400 ltr. Pufferspeicher und 400ltr. SOL-Standboiler, Fußbodenheizung |
| Endenergiebedarf: | 19,3 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf: | 50,2 kWh/m²a (max. zulässig 74,2 kWh/m²a) |
| Weber-Keller: | als Wohnkeller mit Wellness- und Fitnessbereich |
| Architekt: | LAS Baubüro GmbH André Boblest |
| Bemerkungen: | WeberLogic, EnOcean, Vorbereitung für Photovoltaikanlage, |
| Lieferradius: | DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG  Am Erlenpark 1  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-Mail: [info@weberhaus.de](mailto:info@weberhaus) |